	(JX1412 – ЧПУ Уголковая линия)

	Минимально допустимые расстояния от обушка до центра отверстия уголка

	40x40 — 56x56
	14 mm + Толщина стенки

	63x63—105x105
	28 mm + Толщина стенки

	110x110—140x140
	32 mm + Толщина стенки

	Минимально допустимые обрезы

	МАТРИЦА D18
	25 mm

	МАТРИЦА D22
	[bookmark: _GoBack]30 mm



