Расходные материалы на источник тока Hypertherm HPR130xd
(низкоуглеродистая сталь)
· Кислород/Воздух 130A
220747 – Защитный колпачок
220183 – Защитный экран
220756 - Кожух сопла
220182 - Сопло
220179 - Завихритель
220181 -  Электрод
220340 – Труба водяного охлаждения
· Кислород/Воздух 80A
220747 – Защитный колпачок
220189– Защитный экран 
220756 - Кожух сопла
220188- Сопло
220179 - Завихритель
220181 -  Электрод
220340 – Труба водяного охлаждения
· Кислород/Воздух 50A
220747 – Защитный колпачок
220555– Защитный экран
220754 - Кожух сопла
220554 - Сопло
220553 - Завихритель
220552-  Электрод
220340 – Труба водяного охлаждения
· [bookmark: _GoBack]Кислород/Воздух 30A
220747 – Защитный колпачок
220194– Защитный экран
220754 - Кожух сопла
220193 - Сопло
220180 - Завихритель
220192-  Электрод
220340 – Труба водяного охлаждения

